Ціни вказані в Євро без ПДВ.

# VITODENS 100-W, 4,7 – 35 кВт

Котли Vitodens 100-W з комплектом коаксіального димоходу (коліно 87º та прохід крізь стіну з трубою «холодна зима»)



Примітка:

 Теплообмінник Inox-Radial із нержавіючої сталі  Працює з тиском підведеного газу від

 10 мбар

 Сенсорний рідкокристалічний дисплей з підсвіткою



 Високий комфорт приготування гарячої води. Для котла потужності 35 кВт становить 16,7 л/хв

 (при ∆t = 30 °С)

